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Руководство по эксплуатации
панелей видеодомофона 
АйТек ПРО
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             Black             Silver


Premium AHD 1080p


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Электробезопасность
Продавец не несет ответственности за возникновение пожара и поражение электрическим током, вызванные неправильной эксплуатацией и установкой оборудования.
2. Требования к транспортировке
Во время транспортировки, хранения и установки недопустимы сильные удары, вибрации и проникновение влаги в оборудование.
3. Установка
Выберите лучшее место для установки, обычно на уровне 150-160 см.
Отключите питание перед установкой.
Расстояние до источника питания должно быть не менее 30 см, чтобы не было помех.
4. Вмешательство специалистов
Все работы по проверке и ремонту должны осуществляться квалифицированными сервисными рабочими. Продавец не несет ответственности за любые проблемы, вызванные самостоятельным ремонтом.
5. Условия эксплуатации
Вызывная панель должна быть установлена в прохладном, сухом месте, защищенном от механических воздействий, от грязи, пыли, вдали от легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ и попадания прямых солнечных лучей. 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
1. Эксплуатация вызывной панели без заземления не рекомендуется.
2. Заземление вызывной панели следует проводить до подключения питающей сети. 
3. Заземление необходимо производить с помощью специального контакта на корпусе вызывной панели. Заземление выполняется изолированным многожильным проводом. 
4. Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

ВНЕШНИЙ ВИД
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	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1
	ИК-подсветка
	5
	Микрофон

	2
	Камера
	6
	Регулировка громкости

	3
	Динамик
	7
	Провода подключения

	4
	Кнопка вызова
	
	


[image: ][image: ]СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Если камера в панели используется в постоянном режиме (например, для записи на регистраторе), то необходимо объединить синий и красный провод.
[image: ]РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

· Не устанавливайте вызывную панель под прямыми солнечными лучами, в условиях контакта с дождём, высоких температур, высокой влажности, запылённости и агрессивной химической среды.
· Перед установкой отключите питание.
· Не устанавливайте панель ближе, чем в 30 см от электроприборов.
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На обратной стороне вызывной панели есть регулятор (помечен как [image: ]) для регулировки громкости динамика. Поверните регулятор с помощью отвертки для уменьшения / увеличения громкости динамика.
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Yrnosoe kpenneHune

3akpenuTe yrnosoi
3akpenTe (POLITEH BUHTOM 3akpenuTe 3aaHiok HacTs
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Mpsimoe kpenneHue
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